27.02.2019
unser Zeichen: <Ihre Initialen>
Leistungsverzeichnis
Bauvorhaben: 	Muster LV Rhenofol CG lose verlegt unter Auflast

	

Bauherr/Auftraggeber:	...

	

Planung/Bauleitung:	... 

	

	L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S
	A N G E B O T

	Dachabdichtungsarbeiten

Angebotsabgabe: 

Bieter:

Angebotspreis netto:	€

Mehrwertsteuer:	€
		------------------------------------------------

Angebotspreis brutto:	€
		============================

Vorbemerkung

Dieses Leistungsverzeichnis und unsere Beratungen entheben den ausführenden 
Unternehmer/Planer nicht von der eigenen Verpflichtung zur gewissenhaften 
Untersuchung und Prüfung entsprechend der Fach- und Sachkunde seines Berufs-
standes.

Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbegehung durchzuführen; die baulichen 
und technischen Gegebenheiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus 
Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer 
Sanierung, insbesondere im Falle eines verklebten Aufbaues, ist die Prüfung der 
Lagesicherheit und Tragfähigkeit des vorhandenen Dachaufbaues unbedingt erforderlich.

Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und 
sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit zu überprüfen.

Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausge-
gangen, dass die beschriebenen Leistungen immer die Lieferung der dazugehörigen 
Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nicht anders vorgeschrieben.

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach der Unfallver-
hütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch 
ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht 
selbstständig vergütet werden.

Technische Beratungen sind nur verbindlich, soweit sie im Rahmen unserer Werks- und 
Verlegerichtlinien in der jeweils letzten Fassung erteilt wurden.

Das interne Qualitätssicherungssystem der FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG ist 
nach der DIN EN ISO 9001 zertifiziert und wird regelmäßig durch den TÜV SÜD Management 
Service überprüft.

Anerkannt:

Datum:

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Ausschreibungen der FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG sind Serviceleistungen.

MusterLeistungsverzeichnis
Rhenofo CG lose verlegt unter Auflast

Leitbeschreibung

Dachabdichtung auf einschaligem Flachdach
Dachform:	Flachdach
Neigung:	... Prozent
Traufhöhe:	... m
Tragdecke:	...
Dachnutzung:	...nicht genutztes Dach
Dachbahn:	...Rhenofol CG
Verlegeart:	...lose verlegt

Ob und inwieweit bei Durchdringungen und 
Detailausbildungen konstruktive Maßnahmen 
erforderlich sind, die eine Brandweiterleitung 
behindern - siehe z. B. in DIN 18234 Teile 3 
und 4 bzw. Industriebaurichtlinie, Abschnitt 
5.11.3 - ist mit den zuständigen Behörden für 
den Brandschutz zu klären. In dem nachfolgen-
den Leistungsverzeichnis sind entsprechende 
Detailausbildungen nicht berücksichtigt.

Ausführung wie folgt:
...

Titel 01: Dachabdichtungsarbeiten

01.01)  ______ m²	Voranstrich Fläche	                    

Kaltbitumenvoranstrich auf trockener, ebener,
gereinigter Dachfläche fachgerecht aufbringen.

Untergrund:................

Verbrauch: mind. 300 g/m²

Fabrikat:

01.02)  ______ m²	Dampfsperre aufschweißen	                    

Dampfsperrschicht aus Bitumen-Schweiß-
bahnen, Kurzzeichen: AL + G 200 S4,
Verlegeart: vollflächig aufschweißen,
Nahtüberdeckungen vollflächig schließen.
An Aufkantungen bis Oberkante Wärme-
dämmschicht hochführen sowie luft- und
dampfdicht anschließen.

01.03)  ______ m²	Elevate ISOGARD AK Wärmedämmung aus PIR, lose	                    

verlegt, gefällelos

Elevate ISOGARD AK-RF liefern und lose verlegen. 
Die Sicherung gegen Windsog erfolgt durch Auflast.

Wärmedämmstoff für Flachdächer aus
Polyisoschaum (PIR) nach DIN EN 13165

Dicke: '.........' mm

Maße:
600mm x 1200mm
1200mm x 1200mm
1200mm x 2400mm
(glatte Kante, = 60mm mit 15mm Stufenfalz)

Beidseitige diffusionsdichte Deckschicht aus 
Aluminium-Kraft Kaschierung
Anwendungstyp: DAA ds nach DIN 4108-10
Wärmeleitfähigkeit:
?d 0,022 W/mK (=80mm)
?d 0,023 W/mK (<80mm)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,023 W/mK (=80mm)
0,024 W/mK (<80mm)
Druckfestigkeit: = 150 kPa
Bezeichnungsschlüssel:
PU-EN 
13165-T2-CS(10\Y)150-DS(70/90)3-DS(-20,-)1-TR80-WL(T)2

Die Windsogsicherung erfolgt über eine separat 
anzubietende Auflast, gemäß zuvor anzufertigender, 
objektbezogener Windsogberechnung des 
Herstellers.

01.04)  ______ m	Elevate ISOGARD AK Gefälledämmung, lose verlegt	                    

Elevate ISOGARD AK-RT Gefälledämmung liefern 
und lose verlegen. Die Sicherung gegen Windsog 
erfolgt durch Auflast.

Wärmedämmstoff für Flachdächer aus
Polyisoschaum (PIR) nach DIN EN 13165

Gefälle mit einer Neigung von 2,08 %,
Dicke: '.........' mm im Mittel,
Anfangsdicke: '.........' mm
Enddicke: ca.: '.........' mm

Plattenmaß: 1200mm x 1200mm (glatte Kante)

Beidseitige diffusionsdichte Deckschicht aus 
Aluminium-Kraft Kaschierung

Anwendungstyp: DAA ds nach DIN 4108-10
Wärmeleitfähigkeit:
?d 0,022 W/mK (=80mm)
?d 0,023 W/mK (<80mm)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,023 W/mK (=80mm)
0,024 W/mK (<80mm)
Druckfestigkeit: = 150 kPa
Bezeichnungsschlüssel:
PU-EN 
13165-T2-CS(10\Y)150-DS(70/90)3-DS(-20,-)1-TR80-WL(T)2

Die Windsogsicherung erfolgt über eine separat 
anzubietende Auflast, gemäß zuvor anzufertigender, 
objektbezogener Windsogberechnung des 
Herstellers.

01.05)  ______ m²	Rhenofol CG, lose verlegt	                    

Dachabdichtung aus Dachbahnen
Rhenofol CG, ... mm dick, Farbe: ...........,
aus PVC-P mit mittig angeordneter Glasvlies-
einlage nach DIN EN 13956, nicht
bitumenverträglich, Anwendungstyp
DIN SPEC 20000-201 DE/E1 - PVC-P-NB-E-GV,
homogene Schicht oberhalb der Einlage,
durchgehend UV-stabilisiert,

zusätzlich gekennzeichnet
durch folgende Parameter:

- Extrem widerstandsfähig
- Hervorragendes Verhalten gegen natürliche
   Alterung
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107-2: <= 0,2 %
- Zugfestigkeit, DIN EN 12311-2:
   >= 10 N/mm²
- Zugdehnung, DIN EN 12311-2:
   >= 200 %
- Falzen bei tiefen Temperaturen, DIN EN 495-5:
   <= -30°C
- Widerstand gegen stoßartige Belastung,
   DIN EN 12691:
   starre Unterlage: > 600 mm
   flexible Unterlage: > 600 mm
- Widerstand gegen statische Belastung,
   DIN EN 12730:
   starre Unterlage: > 20 kg
   flexible Unterlage: > 20 kg
- UV-Bestrahlung nach DIN EN 1297:
   Klasse 0 (5000 h)
- Wurzel- und Rhizomfestigkeit nach     
   FLL-Verfahren
- Nachweis einer Umwelt-Produktdeklaration
   in Form einer EPD nach DIN ISO 14025 und
   DIN EN 15804.
- Listung im DGNB-Navigator (Code: UGUT5N)
- Gute Beständigkeit gegenüber Rotalgen
- Hohe Reparaturfähigkeit über den gesamten
   Lebenszyklus
- Recyclebar (Roofcollect)
- Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001
- Fremdüberwacht durch MPA Braunschweig
- Dachbahnen Herstellung Made in Germany
- Nachweis der hinterlegten Materialgarantie
   beim ZVDH

Nach Herstellervorschrift lose verlegen, einschl. 
Linienbefestigung oder linearer Befestigung der 
Dachbahnen an allen An- und Abschlüssen, 
Einbauteilen und Durchdringungen.

Lineare Befestigung: .......m (mind. 4 Stk/m)

Die erforderliche Auflast ist vom Auftragnehmer
gem. DIN EN 1991-1-4 nachzuweisen.

01.06)  ______ m	Linienbefestigung mit FDT Befestigungsprofil             	              Bedarf
Linienbefestigung der Dachbahn an
An- und Abschlüssen mit
FDT Befestigungsprofil.
Profillänge: 4 m
Profilbreite: 30mm
Lochabstand: 125mm
einschl. passender Befestigungselemente
Anzahl: mind. 4 Stk/m
in Untergrund aus: ......
fachgerecht montieren.

01.07)  ______ m	Holzbohlen unter Traufblech	                    

Holzbohlen unter Traufblech aus
Nadelholz, Sortierklasse S 13, Holz-
schutz DIN 68 800, Teil 3, wasserlös-
lich, Querschnitt: ..... x 140 mm, (HxB),
auf Untergrund aus ..... fachgerecht
und winddicht befestigen.

01.08)  ______ m	Traufstreifen aus Rhenofol-Anschlussblech	                    

Traufstreifen (Rinneneinhang) aus
Rhenofol-Anschlussblech,
Zuschnittbreite ...... mm, ......... gekantet, an
der Traufe im Abstand von 150 mm auf dem
Untergrund aus ..... fachgerecht befestigen.
Stoßbereiche 50 mm breit mit FDT Klebe-
band abkleben. Stöße mit einem 0,15 m breiten 
Rhenofol C Streifen abdichten;
einschl. Anschluss an die Dachabdichtung.

01.09)  ______ m	FDT Kiesfangleiste L-Form	                    

FDT Kiesfangleiste aus Aluminium mit angeformten 
Verbinder. Fixierung der Auflageschenkel mit 
Schleppstreifen auf der Dachabdichtung durch 
vorgegebene Lochung in der Kiesfangleiste.

Material: Aluminium natur 1,5mm
Breite Auflageschenkel: 130 mm
Blendhöhe: 80 mm
Produktlänge: 3,00 m

01.10)  ______ Stk	FDT VarioGully, 2-stufig, für Rhenofol	                    
 
FDT VarioGully, DN 125, zweistufig,
Abgang: senkrecht, wärmegedämmt,
mit Laubfang, bestehend aus FDT
VarioGully einstufig und FDT Warmdach-
aufsatz für Dämmstoffdicken von....bis.....,
mit Rhenofol Gullymanschette,
für vorbeschriebenen Aufbau;
einschl. Einbau, Befestigung in der Tragdecke
und Anschluss an die Dachabdichtung.

01.11)  ______ Stk	Rhenofol-Notüberlauf 600 x 100	                    

Rhenofol-Notüberlauf 600 x 100,
Abmessung: 600 mm x 100 mm,
Stutzenlänge: 400 mm,
Flanschabmessung: 760 mm x 230 mm,
Neigung: 2°,
liefern und fachgerecht montieren;
einschl. Reinigen des Notüberlaufes
mit Rhenofol-Verdünner D und Anschluss
an die Dachabdichtungsbahn mit
Rhenofol CV/CG.

01.12)  ______ m	Attikaabschluss mit Rhenofol, verklebt	                    

Abschluss aus Dachbahnen Rhenofol,
...... mm dick, ......... m breit,
bis Außenkante Attika führen und mit
Rhenofol-Kontaktkleber 20 verkleben.
Kehlbereiche 200 mm breit unverklebt;
einschl. ..... Eckausbildungen und Anschluss
an die Dachabdichtung.

01.13)  ______ m	Anschluss mit Wandanschlussprofil	                    

Anschluss mit Wandanschlussprofil
an: ....., aus Dachbahnen Rhenofol CG,
....... mm dick, Farbe: hellgrau, Zuschnitt-
breite ..... m, 150 mm über Oberkante
Dachbelag führen und an der aufgehenden
Fläche mit FDT Alu-Wandanschlussprofil im
Abstand von max. 200 mm befestigen;
einschl. ..... Eckausbildungen und 
Anschluss an die Dachabdichtung sowie
Fugendichtung des Wandanschlusses
mit dauerelastischem Dichtstoff.
Hinweis:
Bei Anschlusshöhen über 200 mm ist der
Rhenofol-Anschlussstreifen vollflächig
mit Rhenofol-Kontaktkleber 20 aufzukleben,
Kehlbereiche bleiben unverklebt.

01.14)  ______ Stk	Holzbohlenkranz für Lichtkuppel	                    

Holzbohlenkranz für Lichtkuppel der
Abmessung ..... x ..... m,
aus Nadelholz, Sortierklasse S 13,
Holzschutz DIN 68800, Teil 3,
wasserlöslich,
Querschnitt: ..... x 140 mm, (HxB),
einbauen und fachgerecht befestigen
auf Untergrund aus ......

01.15)  ______ Stk	Lichtkuppel und Aufsetzkranz aus GFK	                    

Lichtkuppel und Aufsetzkranz aus GFK,
wärmegedämmt,
Fabrikat: .....,
Typ: .....,
Nenngröße: ..... x ..... mm,
Höhe: 0,30 m,
mit Lichtkuppel aus Acrylglas (PMMA),
3-schalig, fachgerecht montieren.

01.16)  ______ Stk	Einfassen mit Rhenofol CG	                    

Einfassen von Lichtkuppeln,
Fabrikat: .....,
Typ: .....,
Nenngröße: ..... x ..... mm,
Höhe: 0,30 m,
mit Dachbahnen Rhenofol CG, ....... mm dick
Farbe: grau, Zuschnittbreite 0,51 m,
auf gereinigten Wandungen mit Rhenofol-
Kontaktkleber 20 verkleben.
Anschlussoberkante mit Rhenofol-Paste ab-
sichern; einschl. Randfixierung,
Eckausbildungen und Anschluss an die
Dachabdichtung.

01.17)  ______ m²	FDT Schutzbahn	                    

Hochperforationsfeste Schutzbahn aus PIB,
mit unterseitger Polyestervlieskaschierung zum
Schutz der Dach- und Dichtungsbahn vor
mechanischen Beschädigungen liefern
und mit mindestens 80 mm Überdeckung
der Bahnenränder lose verlegen.

Materialdicke: 1,8 mm, inkl. Vlieskaschierung

01.18)  ______ m²	Kiesschüttung, pneumatisch	                    

Kiesschüttung aus natürlichem, ungebroche-
nem Gestein der Korngruppe 16/32, ent-
sprechend den Anforderungen der
DIN EN 1991-1-4, jedoch Mindestdicke im
Einbauzustand 50 mm, gleichmäßig verteilen.
Hinweis:
Bei pneumatischer Auftragsweise ist eine
Schutzlage erforderlich.

01.19)  ______ m²	Kiesschüttung (Rand-/Eckbereiche)	                    

Kiesschüttung in den Rand- und Eckbereichen,
entsprechend den Anforderungen der
DIN 1991-1-4, Dicke im Einbauzustand: ..... mm,
Breite: ..... m,
sonst wie vor.

	Zwischensumme €  	           

	Summe € 	           

	19 % Mehrwertsteuer €  	           

	Gesamtsumme €