27.02.2019
unser Zeichen: <Ihre Initialen>
Leistungsverzeichnis
Bauvorhaben: 	Muster LV Rhepanol hfk mechanisch befestigt

	

Bauherr/Auftraggeber:	...

	

Planung/Bauleitung:	... 

	

	L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S
	A N G E B O T

	Dachabdichtungsarbeiten

Angebotsabgabe: 

Bieter:

Angebotspreis netto:	€

Mehrwertsteuer:	€
		------------------------------------------------

Angebotspreis brutto:	€
		============================

Vorbemerkung

Dieses Leistungsverzeichnis und unsere Beratungen entheben den ausführenden 
Unternehmer/Planer nicht von der eigenen Verpflichtung zur gewissenhaften 
Untersuchung und Prüfung entsprechend der Fach- und Sachkunde seines Berufs-
standes.

Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbegehung durchzuführen; die baulichen 
und technischen Gegebenheiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus 
Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer 
Sanierung, insbesondere im Falle eines verklebten Aufbaues, ist die Prüfung der 
Lagesicherheit und Tragfähigkeit des vorhandenen Dachaufbaues unbedingt erforderlich.

Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und 
sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit zu überprüfen.

Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausge-
gangen, dass die beschriebenen Leistungen immer die Lieferung der dazugehörigen 
Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nicht anders vorgeschrieben.

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach der Unfallver-
hütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch 
ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht 
selbstständig vergütet werden.

Technische Beratungen sind nur verbindlich, soweit sie im Rahmen unserer Werks- und 
Verlegerichtlinien in der jeweils letzten Fassung erteilt wurden.

Das interne Qualitätssicherungssystem der FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG ist 
nach der DIN EN ISO 9001 zertifiziert und wird regelmäßig durch den TÜV SÜD Management 
Service überprüft.

Anerkannt:

Datum:

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Ausschreibungen der FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG sind Serviceleistungen.

MusterLeistungsverzeichnis
Rhepanol hfk mechanisch befestigt

Leitbeschreibung

Dachabdichtung auf einschaligem Flachdach
Dachform:	Flachdach
Neigung:	... Prozent
Traufhöhe:	... m
Tragdecke:	...
Dachnutzung:	...nicht genutztes Dach
Dachbahn:	...Rhepanol hfk
Verlegeart:	...mechanisch befestigt

Ob und inwieweit bei Durchdringungen und 
Detailausbildungen konstruktive Maßnahmen 
erforderlich sind, die eine Brandweiterleitung 
behindern - siehe z. B. in DIN 18234 Teile 3 
und 4 bzw. Industriebaurichtlinie, Abschnitt 
5.11.3 - ist mit den zuständigen Behörden für 
den Brandschutz zu klären. In dem nachfolgen-
den Leistungsverzeichnis sind entsprechende 
Detailausbildungen nicht berücksichtigt.

Ausführung wie folgt:
...

Titel 01: Dachabdichtungsarbeiten

01.01)  ______ m²	FDT Dampfsperre Rhepanol	                    

Dampfsperrschicht aus FDT Dampfsperre Rhepanol,
0,4 mm dick, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 bzw. 
Klasse E, mit 100 mm Nahtüberdeckung
lose verlegen. Nähte mit FDT Nahtband bzw.
FDT Verbindungsband schließen.
An Aufkantungen bis Oberkante Wärme-
dämmschicht hochführen sowie mit FDT 
Verbindungsband luft- und dampfdicht
anschließen.

Breite: 4,00 m
Dampfsperrwert: >160 m

01.02)  ______ m²	EPS-Flachdach-Dämmplatte, lose	                    

Wärmedämmschicht aus expandiertem
Polystyrol (EPS) DIN EN 13163, DIN 4108-10,
Fabrikat: .....,
Qualitätstyp: EPS 035 DAA dm,
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 035,
Druckspannung bei 10% Stauchung: 100 kPa,
Euroklasse: E,
Dicke: ..... mm,
Format: 1000 x 1000 mm,
in Platten, einlagig im Verband, mit Stufenfalz,
dicht gestoßen, fachgerecht lose verlegen.

01.03)  ______ m²	Brandschutzlage aus FDT Rohglasvlies	                    

Brandschutzlage aus FDT Rohglasvlies
120 g/m² , mit 80 mm Nahtüberdeckung,
liefern und lose verlegen.

Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 bzw. Klasse E 
nach DIN EN 135101-1

Abmessungen: 100 m x 2,00 m

01.04)  ______ m²	Rhepanol hfk, Saumbefestigung	                    

Dachabdichtung aus weichmacher-, chlor-,
halogen-, bitumen- und PVC-freien Dachbahnen
Rhepanol hfk, aus Polyisobutylen (PIB),
Farbe: ....., 2,5 mm dick, einschl. 1,0 mm integriertem 
Kunststoffvlies und Schweißrand, nach DIN EN 
13956, bitumenverträglich,
Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DE/E1 -
PIB-BV-K-PV-1,5, 

zusätzlich gekennzeichnet durch
folgende Parameter:

- Hervorragendes Verhalten gegen natürliche
   Alterung
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107-2: <= 1,0 %
- Zugfestigkeit, DIN EN 12311-2:
   >= 400 N/50 mm
- Zugdehnung, DIN EN 12311-2:
   >= 50 %
- Falzen bei tiefen Temperaturen, DIN EN 495-5:
   <= -50°C
- Widerstand gegenüber Hagelschlag, DIN EN 13583:
   Starre Unterlage >= 25 m/s
   Flexible Unterlage >= 35 m/s
- Widerstand gegen stoßartige Belastung,
   DIN EN 12691:
   starre Unterlage: >= 700 mm
   flexible Unterlage: >= 3.500 mm
- Widerstand gegen statische Belastung,
   DIN EN 12730:
   starre Unterlage: >= 20 kg
   flexible Unterlage: >= 20 kg
- UV-Bestrahlung nach DIN EN 1297:
   Klasse 0 (5000 h)
- Erfüllt höchste Umweltanforderungen,
   Umweltzertifikat  "Blauer Engel" liegt vor
- Verrottungsfest
- Wurzel- und rhizomfest nach DIN EN 13948 und
  dem FLL-Verfahren,
- Keine Herbizide (chemische Wurzelgifte)
- Nachweis einer Umwelt-Produktdeklaration
   in Form einer EPD nach DIN ISO 14025 und
   DIN EN 15804.
- Listung im DGNB-Navigator (Code: 5NUPUE)
- Gute Beständigkeit gegenüber Rotalgen
- Hohe Reparaturfähigkeit über den gesamten
   Lebenszyklus
- Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001
- Fremdüberwacht durch MPA Braunschweig
- Dachbahnen Herstellung Made in Germany
- Nachweis der hinterlegten Materialgarantie
   beim ZVDH
- Für den Anwendungsbereich Retentionsdach        
geeignet
- Nachweis einer Lebenserwartung von mind. 35         
      Jahren nach BBA-Prüfzeugnis (British Board of      
        Agrément)

Nach Herstellervorschrift lose verlegen und im
überlappten Bahnenrand mechanisch mit
Einzelhaltern befestigen;  einschl. linearer
Befestigung der Dachbahnen an allen An- und 
Abschlüssen, Einbauteilen und Durchdringungen.

Lineare Befestigung: .......m (mind. 4 Stk/m)

Anzahl der Befestigungselemente
i.M.: ..... Stk/m².

01.05)  ______ m²	Rhepanol hfk, Klettsystem	                    

Dachabdichtung aus weichmacher-, chlor-,
halogen-, bitumen- und PVC-freien Dachbahnen
Rhepanol hfk, aus Polyisobutylen (PIB),
Farbe: ....., 2,5 mm dick, einschl. 1,0 mm
integriertem Kunststoffvlies und Schweißrand, nach 
DIN EN 13956, bitumenverträglich,
Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DE/E1 -
PIB-BV-K-PV-1,5, 

zusätzlich gekennzeichnet durch
folgende Parameter:

- Hervorragendes Verhalten gegen natürliche
   Alterung
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107-2: <= 1,0 %
- Zugfestigkeit, DIN EN 12311-2:
   >= 400 N/50 mm
- Zugdehnung, DIN EN 12311-2:
   >= 50 %
- Falzen bei tiefen Temperaturen, DIN EN 495-5:
   <= -50°C
- Widerstand gegenüber Hagelschlag, DIN EN 13583:
   Starre Unterlage >= 25 m/s
   Flexible Unterlage >= 35 m/s
- Widerstand gegen stoßartige Belastung,
   DIN EN 12691:
   starre Unterlage: >= 700 mm
   flexible Unterlage: >= 3.500 mm
- Widerstand gegen statische Belastung,
   DIN EN 12730:
   starre Unterlage: >= 20 kg
   flexible Unterlage: >= 20 kg
- UV-Bestrahlung nach DIN EN 1297:
   Klasse 0 (5000 h)
- Erfüllt höchste Umweltanforderungen,
   Umweltzertifikat  "Blauer Engel" liegt vor
- Verrottungsfest
- Wurzel- und rhizomfest nach DIN EN 13948 und
  dem FLL-Verfahren,
- Keine Herbizide (chemische Wurzelgifte)
- Nachweis einer Umwelt-Produktdeklaration
   in Form einer EPD nach DIN ISO 14025 und
   DIN EN 15804.
- Listung im DGNB-Navigator (Code: 5NUPUE)
- Gute Beständigkeit gegenüber Rotalgen
- Hohe Reparaturfähigkeit über den gesamten
   Lebenszyklus
- Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001
- Fremdüberwacht durch MPA Braunschweig
- Dachbahnen Herstellung Made in Germany
- Nachweis der hinterlegten Materialgarantie
   beim ZVDH
- Für den Anwendungsbereich Retentionsdach        
geeignet
- Nachweis einer Lebenserwartung von mind. 35         
      Jahren nach BBA-Prüfzeugnis (British Board of      
        Agrément)

Nach Herstellervorschrift im Klettsystem verlegen;
einschl. linearer Befestigung der Dachbahnen
an allen An- und Abschlüssen, Einbauteilen und
Durchdringungen.

Lineare Befestigung: .......m (mind. 4 Stk/m)

Dachabdichtung im Klettsystem mit
Rhepanol-Klettstreifen-Gripfix, Breite 0,12 m,
fachgerecht befestigen.
Klettstreifen i. M.: ...... m/m²,
Anzahl Befestiger i. M.: ...... Stk/m²,
Fabrikat Befestiger: .....,
Typ Befestiger: ......

01.06)  ______ m	Linienbefestigung mit FDT Befestigungsprofil             	              Bedarf
Linienbefestigung der Dachbahn an
An- und Abschlüssen mit
FDT Befestigungsprofil.
Profillänge: 4 m
Profilbreite: 30mm
Lochabstand: 125mm
einschl. passender Befestigungselemente
Anzahl: mind. 4 Stk/m
in Untergrund aus: ......
fachgerecht montieren.

01.07)  ______ m	Holzbohlen unter Traufblech	                    

Holzbohlen unter Traufblech aus
Nadelholz, Sortierklasse S 13, Holz-
schutz DIN 68 800, Teil 3, wasserlös-
lich, Querschnitt: ..... x 140 mm, (HxB),
auf Untergrund aus ..... fachgerecht
und winddicht befestigen.

01.08)  ______ m	Traufstreifen aus Rhepanol-Anschlussblech	                    

Traufstreifen (Rinneneinhang) aus
Rhepanol-Anschlussblech,
Zuschnittbreite ...... mm, ......... gekantet, an
der Traufe im Abstand von 150 mm auf dem
Untergrund aus ..... fachgerecht befestigen.
Stoßbereiche 50 mm breit mit FDT Klebe-
band abkleben. Stöße mit einem 0,15 m breiten 
Rhepanol hsg Streifen abdichten;
einschl. Anschluss an die Dachabdichtung.

01.09)  ______ Stk	FDT VarioGully, 2-stufig, für Rhepanol 	                    
 
FDT VarioGully, DN 125, zweistufig,
Abgang: senkrecht, wärmegedämmt,
mit Laubfang, bestehend aus FDT
VarioGully einstufig und FDT Warmdach-
aufsatz für Dämmstoffdicken von....bis.....,
mit Rhepanol h-Gullymanschette,
für vorbeschriebenen Aufbau;
einschl. Einbau, Befestigung in der Tragdecke
und Anschluss an die Dachabdichtung.

01.10)  ______ Stk	Rhepanol-Notüberlauf 600 x 100	                    

Rhepanol-Notüberlauf 600 x 100,
Größe: 600 mm x 100 mm,
Stutzenlänge: 400 mm,
Flanschabmessung: 760 mm x 230 mm,
Neigung: 2°,
liefern und fachgerecht montieren;
einschl. Reinigen mit Rhepanol h-
Nahtreiniger und Anschluss an die Dach-
abdichtungsbahn mit Rhepanol hsg.
Der Notüberlauf ist durch die Attikaan-
schlussbahn in der Attika zu fixieren.

01.11)  ______ m	Attikaabschluss mit Rhepanol hsg, verklebt	                    

Abschluss aus weichmacherfreien Dach-
bahnen Rhepanol hsg, 1,5 mm dick, ......... m breit,
bis Außenkante Attika führen und mit
Rhepanol-Kontaktkleber 50 verkleben.
Kehlbereiche 200 mm breit unverklebt;
einschl. ..... Eckausbildungen und Anschluss
an die Dachabdichtung.

01.12)  ______ m	Anschluss mit Wandanschlussprofil	                    

Anschluss mit Wandanschlussprofil an
aufgehende Wand aus Dachbahnen
Rhepanol hsg, 1,5 mm dick, Zuschnitt: ..... m,
mind. 150 mm  über Oberkante Dachbelag
führen und an der aufgehenden Fläche mit
FDT Alu-Wandanschlussprofil im Abstand
von max. 200 mm befestigen;
einschl. ..... Eckausbildungen und
Anschluss an die Dachabdichtung sowie
Fugendichtung des Wandanschlusses
mit dauerelastischem Dichtstoff.
Hinweis:
Bei Anschlusshöhen über 200 mm ist der
Rhepanol-Anschlussstreifen vollflächig
mit Rhepanol-Kontaktkleber 50 aufzukleben,
Kehlbereiche bleiben 200 mm unverklebt.

01.13)  ______ Stk	Holzbohlenkranz für Lichtkuppel	                    

Holzbohlenkranz für Lichtkuppel der
Abmessung ..... x ..... m,
aus Nadelholz, Sortierklasse S 13,
Holzschutz DIN 68800, Teil 3,
wasserlöslich,
Querschnitt: ..... x 140 mm, (HxB),
einbauen und fachgerecht befestigen
auf Untergrund aus ......

01.14)  ______ Stk	Lichtkuppel und Aufsetzkranz aus GFK	                    

Lichtkuppel und Aufsetzkranz aus GFK,
wärmegedämmt,
Fabrikat: .....,
Typ: .....,
Nenngröße: ..... x ..... mm,
Höhe: 0,30 m,
mit Lichtkuppel aus Acrylglas (PMMA),
3-schalig, fachgerecht montieren.

01.15)  ______ Stk	Einfassen mit Rhepanol hsg	                    

Einfassen von Lichtkuppeln,
Fabrikat: .....,
Typ: .....,
Nenngröße: ..... x ..... mm,
Höhe: 0,15 m,
mit Dachbahnen Rhepanol hsg, ..... mm dick
Farbe: grau, Zuschnittbreite 0,35 m,
auf gereinigten Wandungen mit Rhepanol-
Kontaktkleber 50 verkleben;
einschl. Eckausbildungen und Anschluss
an die Dachabdichtung und Versiegeln
der Anschlussoberkante mit dauerelastischem 
Dichtstoff.

01.16)  ______ Stk	FDT Dunstrohr für Rhepanol	                    

FDT Dunstrohr 125/100, wärmege-
dämmt, mit vorgefertigter Rhepanol-Manschette,
verschweißbar, für vorbeschriebenen Aufbau;
einschl.  Einbau und Anschluss an die
Dachabdichtung.

01.17)  ______ Stk	FDT Blitzschutzdurchgang Rhepanol hfk	                    

FDT Blitzschutzdurchgang,
Farbe: grau
Durchgangsweiten bis max. 51 mm Durchmesser,
für vorbeschriebenen Aufbau, liefern und
fachgerecht einbauen.
Oberer Abschluss mit beigefügter Schelle;
einschl. Anschluss an die Dachabdichtung.

01.18)  ______ Stk	Eckige Durchdringung Rhfk/hfk-bs	                    

Einfassen von Durchdringungen,
Größe: ..... x ..... mm,
mit weichmacherfreien Dachbahnen
Rhepanol hsg, ........ m breit,
auf gereinigten Wandungen mit
Rhepanol-Kontaktkleber 50 verkleben;
Oberer Abschluss mit Klemmprofil, einschl.
Eckausbildungen, Anschluss
an die Dachabdichtung und Versiegeln
der Anschlussoberkante mit dauerelastischem 
Dichtstoff.

01.19)  ______ Stk	Runde Durchdringung Rhepanol	                    

Anschluss an runde Durchdringung
mit anzufertigender Rhepanol h-Manschette;
Ummantelung aus Rhepanol h,
einschl. Anschluss an die Dachabdichtung,
Oberer Anschluss mit Edelstahlschelle,
einschl. Versiegeln der Anschlussoberkante
mit dauerelastischem Dichtstoff.

Durchmesser:...........mm
Anschlusshöhe mind. 150 mm.

01.20)  ______ m	Wartungsweg Rhepanol-h-Gehwegplatten	                    

Wartungsweg, Breite = 0,80 m, aus
Rhepanol-Gehwegplatten,
Abmessungen: 800 x 600 x 9 mm, Farbe
anthrazit, auf Basis Polyisobutylen (PIB), zum
Schutz der Abdichtung und für die Kennzeich-
nung von Wartungswegen, liefern und nach 
Herstellervorschrift verschweißen und verlegen.

Hinweis:
Bei der Verlegung ist generell ein
Fugenabstand von mind. 50 mm einzuhalten.

	Zwischensumme €  	           

	Summe € 	           

	19 % Mehrwertsteuer €  	           

	Gesamtsumme €