27.02.2019
unser Zeichen: <Ihre Initialen>
Leistungsverzeichnis
Bauvorhaben: 	Muster LV Rhepanol hg lose verlegt unter Begrünung

	

Bauherr/Auftraggeber:	...

	

Planung/Bauleitung:	... 

	

	L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S
	A N G E B O T

	Dachabdichtungsarbeiten

Angebotsabgabe: 

Bieter:

Angebotspreis netto:	€

Mehrwertsteuer:	€
		------------------------------------------------

Angebotspreis brutto:	€
		============================

Vorbemerkung

Dieses Leistungsverzeichnis und unsere Beratungen entheben den ausführenden 
Unternehmer/Planer nicht von der eigenen Verpflichtung zur gewissenhaften 
Untersuchung und Prüfung entsprechend der Fach- und Sachkunde seines Berufs-
standes.

Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbegehung durchzuführen; die baulichen 
und technischen Gegebenheiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus 
Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer 
Sanierung, insbesondere im Falle eines verklebten Aufbaues, ist die Prüfung der 
Lagesicherheit und Tragfähigkeit des vorhandenen Dachaufbaues unbedingt erforderlich.

Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und 
sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit zu überprüfen.

Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausge-
gangen, dass die beschriebenen Leistungen immer die Lieferung der dazugehörigen 
Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nicht anders vorgeschrieben.

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach der Unfallver-
hütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch 
ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht 
selbstständig vergütet werden.

Technische Beratungen sind nur verbindlich, soweit sie im Rahmen unserer Werks- und 
Verlegerichtlinien in der jeweils letzten Fassung erteilt wurden.

Das interne Qualitätssicherungssystem der FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG ist 
nach der DIN EN ISO 9001 zertifiziert und wird regelmäßig durch den TÜV SÜD Management 
Service überprüft.

Anerkannt:

Datum:

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Ausschreibungen der FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG sind Serviceleistungen.

MusterLeistungsverzeichnis
Rhepanol hg lose verlegt unter Begrünung

Leitbeschreibung

Dachabdichtung auf einschaligem Flachdach
Dachform:	Flachdach
Neigung:	... Prozent
Traufhöhe:	... m
Tragdecke:	...
Dachnutzung:	...nicht genutztes Dach
Dachbahn:	...Rhepanol hg
Verlegeart:	...lose verlegt

Ob und inwieweit bei Durchdringungen und 
Detailausbildungen konstruktive Maßnahmen 
erforderlich sind, die eine Brandweiterleitung 
behindern - siehe z. B. in DIN 18234 Teile 3 
und 4 bzw. Industriebaurichtlinie, Abschnitt 
5.11.3 - ist mit den zuständigen Behörden für 
den Brandschutz zu klären. In dem nachfolgen-
den Leistungsverzeichnis sind entsprechende 
Detailausbildungen nicht berücksichtigt.

Ausführung wie folgt:
...

Titel 01: Dachabdichtungsarbeiten

01.01)  ______ m²	Voranstrich Fläche	                    

Kaltbitumenvoranstrich auf trockener, ebener,
gereinigter Dachfläche fachgerecht aufbringen.

Untergrund:................

Verbrauch: mind. 300 g/m²

Fabrikat:

01.02)  ______ m²	Dampfsperre aufschweißen	                    

Dampfsperrschicht aus Bitumen-Schweiß-
bahnen, Kurzzeichen: AL + G 200 S4,
Verlegeart: vollflächig aufschweißen,
Nahtüberdeckungen vollflächig schließen.
An Aufkantungen bis Oberkante Wärme-
dämmschicht hochführen sowie luft- und
dampfdicht anschließen.

01.03)  ______ m²	Elevate ISOGARD AK Wärmedämmung aus PIR, lose	                    

verlegt, gefällelos

Elevate ISOGARD AK-RF liefern und lose verlegen. 
Die Sicherung gegen Windsog erfolgt durch Auflast.

Wärmedämmstoff für Flachdächer aus
Polyisoschaum (PIR) nach DIN EN 13165

Dicke: '.........' mm

Maße:
600mm x 1200mm
1200mm x 1200mm
1200mm x 2400mm
(glatte Kante, = 60mm mit 15mm Stufenfalz)

Beidseitige diffusionsdichte Deckschicht aus 
Aluminium-Kraft Kaschierung
Anwendungstyp: DAA ds nach DIN 4108-10
Wärmeleitfähigkeit:
?d 0,022 W/mK (=80mm)
?d 0,023 W/mK (<80mm)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,023 W/mK (=80mm)
0,024 W/mK (<80mm)
Druckfestigkeit: = 150 kPa
Bezeichnungsschlüssel:
PU-EN 
13165-T2-CS(10\Y)150-DS(70/90)3-DS(-20,-)1-TR80-WL(T)2

Die Windsogsicherung erfolgt über eine separat 
anzubietende Auflast, gemäß zuvor anzufertigender, 
objektbezogener Windsogberechnung des 
Herstellers.

01.04)  ______ m	Elevate ISOGARD AK Gefälledämmung, lose verlegt	                    

Elevate ISOGARD AK-RT Gefälledämmung liefern 
und lose verlegen. Die Sicherung gegen Windsog 
erfolgt durch Auflast.

Wärmedämmstoff für Flachdächer aus
Polyisoschaum (PIR) nach DIN EN 13165

Gefälle mit einer Neigung von 2,08 %,
Dicke: '.........' mm im Mittel,
Anfangsdicke: '.........' mm
Enddicke: ca.: '.........' mm

Plattenmaß: 1200mm x 1200mm (glatte Kante)

Beidseitige diffusionsdichte Deckschicht aus 
Aluminium-Kraft Kaschierung

Anwendungstyp: DAA ds nach DIN 4108-10
Wärmeleitfähigkeit:
?d 0,022 W/mK (=80mm)
?d 0,023 W/mK (<80mm)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,023 W/mK (=80mm)
0,024 W/mK (<80mm)
Druckfestigkeit: = 150 kPa
Bezeichnungsschlüssel:
PU-EN 
13165-T2-CS(10\Y)150-DS(70/90)3-DS(-20,-)1-TR80-WL(T)2

Die Windsogsicherung erfolgt über eine separat 
anzubietende Auflast, gemäß zuvor anzufertigender, 
objektbezogener Windsogberechnung des 
Herstellers.

01.05)  ______ m²	Rhepanol hg 1,80 mm, lose verlegt	                    

Dachabdichtung aus weichmacher-, chlor-,
halogen-, bitumen- und PVC-freien Dachbahnen
Rhepanol hg, aus Polyisobutylen (PIB), 
Dicke: 1,80 mm, Farbe: grau, mit mittig ange-
ordneter Glasvlieseinlage, nach DIN EN 13956,
Anwendungstyp in Anlehnung an DIN SPEC 20000-
201 DE/E1, schwermetallfrei, bitumenverträglich,
UV-beständig, dämmstoffneutral,
heißluftverschweißbar,

zusätzlich gekennzeichnet durch folgende
Parameter:

- Hervorragendes Verhalten gegen natürliche
   Alterung
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107-2: <= 0,5 %
- Zugfestigkeit, DIN EN 12311-2:
   >= 4 N/mm²
- Zugdehnung, DIN EN 12311-2:
   >= 400 %
- Falzen bei tiefen Temperaturen, DIN EN 495-5:
   <= -60°C
- Widerstand gegenüber Hagelschlag,
   DIN EN 13583:
   Starre Unterlage >= 20 m/s
   Flexible Unterlage >= 30 m/s
- Widerstand gegen stoßartige Belastung,
   DIN EN 12691:
    starre Unterlage: >= 700 mm
    flexible Unterlage: >= 2.000 mm
- Widerstand gegen statische Belastung,
   DIN EN 12730:
   starre Unterlage: >= 20 kg
   flexible Unterlage: >= 20 kg
- UV-Bestrahlung nach DIN EN 1297:
   Klasse 0 (5000 h)
- Keine Herbizide (chemische Wurzelgifte)
- Nachweis einer Umwelt-Produktdeklaration
   in Form einer EPD nach DIN ISO 14025 und
   DIN EN 15804.
- Listung im DGNB-Navigator (Code: FD4XEC)
- Gute Beständigkeit gegenüber Rotalgen
- Hohe Reparaturfähigkeit über den gesamten
   Lebenszyklus
- Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001
- Fremdüberwacht durch MPA Braunschweig
- Dachbahnen Herstellung Made in Germany
- Nachweis der hinterlegten Materialgarantie beim
  ZVDH
- Für den Anwendungsbereich Retentionsdach    
geeignet

Nach Herstellervorschrift lose verlegen;
einschl. linearer Befestigung der
Dachbahnen an allen An- und  Abschlüssen,
Einbauteilen und Durchdringungen.

Lineare Befestigung: .......m (mind. 4 Stk/m)

Untergrund:

01.06)  ______ m	Linienbefestigung mit FDT Befestigungsprofil             	              Bedarf
Linienbefestigung der Dachbahn an
An- und Abschlüssen mit
FDT Befestigungsprofil.
Profillänge: 4 m
Profilbreite: 30mm
Lochabstand: 125mm
einschl. passender Befestigungselemente
Anzahl: mind. 4 Stk/m
in Untergrund aus: ......
fachgerecht montieren.

01.07)  ______ m	Holzbohlen unter Traufblech	                    

Holzbohlen unter Traufblech aus
Nadelholz, Sortierklasse S 13, Holz-
schutz DIN 68 800, Teil 3, wasserlös-
lich, Querschnitt: ..... x 140 mm, (HxB),
auf Untergrund aus ..... fachgerecht
und winddicht befestigen.

01.08)  ______ m	Traufstreifen aus Rhepanol-Anschlussblech	                    

Traufstreifen (Rinneneinhang) aus
Rhepanol-Anschlussblech,
Zuschnittbreite ...... mm, ......... gekantet, an
der Traufe im Abstand von 150 mm auf dem
Untergrund aus ..... fachgerecht befestigen.
Stoßbereiche 50 mm breit mit FDT Klebe-
band abkleben. Stöße mit einem 0,15 m breiten 
Rhepanol hsg Streifen abdichten;
einschl. Anschluss an die Dachabdichtung.

01.09)  ______ m	FDT Kiesfangleiste L-Form	                    

FDT Kiesfangleiste aus Aluminium mit angeformten 
Verbinder. Fixierung der Auflageschenkel mit 
Schleppstreifen auf der Dachabdichtung durch 
vorgegebene Lochung in der Kiesfangleiste.

Material: Aluminium natur 1,5mm
Breite Auflageschenkel: 130 mm
Blendhöhe: 80 mm
Produktlänge: 3,00 m

01.10)  ______ Stk	FDT VarioGully, 2-stufig, für Rhepanol 	                    
 
FDT VarioGully, DN 125, zweistufig,
Abgang: senkrecht, wärmegedämmt,
mit Laubfang, bestehend aus FDT
VarioGully einstufig und FDT Warmdach-
aufsatz für Dämmstoffdicken von....bis.....,
mit Rhepanol h-Gullymanschette,
für vorbeschriebenen Aufbau;
einschl. Einbau, Befestigung in der Tragdecke
und Anschluss an die Dachabdichtung.

01.11)  ______ Stk	Rhepanol-Notüberlauf 600 x 100	                    

Rhepanol-Notüberlauf 600 x 100,
Größe: 600 mm x 100 mm,
Stutzenlänge: 400 mm,
Flanschabmessung: 760 mm x 230 mm,
Neigung: 2°,
liefern und fachgerecht montieren;
einschl. Reinigen mit Rhepanol h-
Nahtreiniger und Anschluss an die Dach-
abdichtungsbahn mit Rhepanol hsg.
Der Notüberlauf ist durch die Attikaan-
schlussbahn in der Attika zu fixieren.

01.12)  ______ m	Attikaabschluss mit Rhepanol hg, verklebt	                    

Abschluss aus weichmacherfreien Dach-
bahnen Rhepanol hg, 1,58mm dick, ......... m breit,
bis Außenkante Attika führen und mit
Rhepanol-Kontaktkleber 50 verkleben.
Kehlbereiche 200 mm breit unverklebt;
einschl. ..... Eckausbildungen und Anschluss
an die Dachabdichtung.

01.13)  ______ m	Anschluss mit Wandanschlussprofil	                    

Anschluss mit Wandanschlussprofil an
aufgehende Wand aus Dachbahnen
Rhepanol hg, 1,58mm dick, Zuschnitt: ..... m,
mind. 150 mm  über Oberkante Dachbelag
führen und an der aufgehenden Fläche mit
FDT Alu-Wandanschlussprofil im Abstand
von max. 200 mm befestigen;
einschl. ..... Eckausbildungen und
Anschluss an die Dachabdichtung sowie
Fugendichtung des Wandanschlusses
mit dauerelastischem Dichtstoff.
Hinweis:
Bei Anschlusshöhen über 200 mm ist der
Rhepanol-Anschlussstreifen vollflächig
mit Rhepanol-Kontaktkleber 50 aufzukleben,
Kehlbereiche bleiben 200 mm unverklebt.

01.14)  ______ Stk	Holzbohlenkranz für Lichtkuppel	                    

Holzbohlenkranz für Lichtkuppel der
Abmessung ..... x ..... m,
aus Nadelholz, Sortierklasse S 13,
Holzschutz DIN 68800, Teil 3,
wasserlöslich,
Querschnitt: ..... x 140 mm, (HxB),
einbauen und fachgerecht befestigen
auf Untergrund aus ......

01.15)  ______ Stk	Lichtkuppel und Aufsetzkranz aus GFK	                    

Lichtkuppel und Aufsetzkranz aus GFK,
wärmegedämmt,
Fabrikat: .....,
Typ: .....,
Nenngröße: ..... x ..... mm,
Höhe: 0,30 m,
mit Lichtkuppel aus Acrylglas (PMMA),
3-schalig, fachgerecht montieren.

01.16)  ______ Stk	Einfassen mit Rhepanol hg	                    

Einfassen von Lichtkuppeln,
Fabrikat: .....,
Typ: .....,
Nenngröße: ..... x ..... mm,
Höhe: 0,15 m,
mit Dachbahnen Rhepanol hg, ..... mm dick
Farbe: grau, Zuschnittbreite 0,35 m,
auf gereinigten Wandungen mit Rhepanol-
Kontaktkleber 50 verkleben;
einschl. Eckausbildungen und Anschluss
an die Dachabdichtung und Versiegeln
der Anschlussoberkante mit dauerelastischem 
Dichtstoff.

01.17)  ______ Stk	FDT Dunstrohr für Rhepanol	                    

FDT Dunstrohr 125/100, wärmege-
dämmt, mit vorgefertigter Rhepanol-Manschette,
verschweißbar, für vorbeschriebenen Aufbau;
einschl.  Einbau und Anschluss an die
Dachabdichtung.

01.18)  ______ Stk	Eckige Durchdringung Rhg	                    

Einfassen von Durchdringungen,
Größe: ..... x ..... mm,
mit weichmacherfreien Dachbahnen
Rhepanol hg, ........ m breit,
auf gereinigten Wandungen mit
Rhepanol-Kontaktkleber 50 verkleben;
Oberer Abschluss mit Klemmprofil, einschl.
Eckausbildungen, Anschluss
an die Dachabdichtung und Versiegeln
der Anschlussoberkante mit dauerelastischem 
Dichtstoff.

01.19)  ______ Stk	Runde Durchdringung Rhepanol	                    

Anschluss an runde Durchdringung
mit anzufertigender Rhepanol h-Manschette;
Ummantelung aus Rhepanol h,
einschl. Anschluss an die Dachabdichtung,
Oberer Anschluss mit Edelstahlschelle,
einschl. Versiegeln der Anschlussoberkante
mit dauerelastischem Dichtstoff.

Durchmesser:...........mm
Anschlusshöhe mind. 150 mm.

01.20)  ______ m²	FDT Schutzbahn	                    

Hochperforationsfeste Schutzbahn aus PIB,
mit unterseitger Polyestervlieskaschierung zum
Schutz der Dach- und Dichtungsbahn vor
mechanischen Beschädigungen liefern
und mit mindestens 80 mm Überdeckung
der Bahnenränder lose verlegen.

Materialdicke: 1,8 mm, inkl. Vlieskaschierung

01.21)  ______ m²	Extensive Dachbegrünung	                    

Extensive Dachbegrünung bestehend aus:
- Schutzschicht,
- Drainschicht,
- Filterschicht,
  bzw. kombinierte Drain-, Filter- und
  Schutzschicht aus vorgen. Materialien
- Vegetationsschicht und Begrünung bzw.
  vorkultivierte Vegetationsmatten.
Verlegeart: lose verlegt,
Gewicht : ..... kg,
Schichtdicke: ..... mm,
Fabrikat: .....,
Typ: ......
Lieferung, Transport und Verlegung der
Begrünungsschichten in fertiger Arbeit
entsprechend den Fachregeln. Schicht-
dicke und Gewicht der Auflast müssen
den Windsoglasten der DIN EN 1991-1-4
entsprechen.

01.22)  ______ m	Kiesschüttung An- und Abschlüsse	                    

Kiesschüttung aus natürlichem, ungebroche-
nem Gestein der Korngruppe 16/32, ent-
sprechend den Anforderungen der DIN 1991-1-4,
jedoch Mindestdicke im Einbauzustand ..... mm, in
einer Breite von ..... m an An- und  Abschlüssen
sowie Durchdringungen gleichmäßig aufbringen.

	Zwischensumme €  	           

	Summe € 	           

	19 % Mehrwertsteuer €  	           

	Gesamtsumme €